岳港环批〔2018〕36号

**关于金属制品加工生产项目环境影响报告表的批 复**

岳阳环星六九科技有限公司：

你公司《关于申请〈岳阳环星六九科技有限公司金属制品加工生产项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳环星六九科技有限公司拟租赁湖南华琨置业智能装备产业园标准化厂房建设金属制品加工生产项目，项目总投资1000万元，其中环保投资20万元，占地面积7106平方米，厂房面积5466平方米，主要生产加工钢结构制品和金属压力容器，建成后生产规模达年加工2600吨金属制品；工艺流程为：钢材切割、焊接组装、刷漆、检验、出厂。项目建设符合国家产业政策，选址符合《湖南城陵矶临港产业新区总体规划》，根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《金属制品加工生产项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、原料存放区、产品存放区、生产加工区要界限分明，无交叉作业现象，通道线内不得摆放任何物品阻碍通行。

2、加强大气污染防治。焊接工序产生的烟尘经焊接烟尘净化器处理后无组织排放，车间内满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)要求，厂界无组织颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；密闭刷漆车间内设排气装置，有机废气经“过滤棉+活性炭吸附”处理达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1排气筒挥发性有机污染物排放浓度限值（汽车制造）要求后通过15m高排气筒排放。

3、加强废水污染防治。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后与试压废水一起排入市政管网，最终经过湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标后外排。

4、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，完善固体废物产生、贮存、处置管理台账。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”，设置规范标示标牌，废润滑油、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭等危险废物送有相应资质单位处置，并做好转移联单工作；生产过程中产生的边角料和废品集中收集后外售处理；生活垃圾等统一收集后由当地环卫部门定期清运。

5、噪声污染防治工作。合理布局，对产生高噪声的设备必须采取隔声、减振、消音措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

6、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防治风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、本项目核定的总量指标为：COD≤0.15 t/a、氨氮≤0.015 t/a，通过排污权交易获得；VOCs≤0.012 t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运，并将验收报告及验收意见报送岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局，纳入日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年10月19日

|  |
| --- |
| 抄送: 湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司 |