建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湖南白砂装配科技有限公司年产2500吨PC模具建设项目

建设单位（盖章）： 湖南白砂装配科技有限公司

2020年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的生态环境主管部门批复。

修改说明：

修改意见	修改内容	页码
核实项目建设内容，强化本项目依托污水处理厂的可行性，据此完善平面布局图、排水路线图，提出有效解决措施	已核实项目建设内容，并说明市政污水管网与园区污水管网接通情况及依托污水处理厂的可行性，修改了平面布局图及排水路线图，	P7、P38-P39、附图2、附图5
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目区域基本污染物环境质量数据分析，明确项目区域空气质量达标判定情况	已按导则要求核实并修改相关说明	P21
核实车间清洁方式，补充废水处置措施；校核焊接烟尘源强，据此分析废气污染处理措施的可行性	已核实车间清洁方式为拖洗，并对保洁废水设置隔油池预处理；已修改工程分析中焊接烟尘计算取值，并重新进行预测分析，分析了废气污染处理措施的可行性	P30、P37
核实噪声源强，完善噪声影响分析	已核实噪声源强并对周边产业园办公楼重新进行预测分析	P32、P43
进一步核实固体废物产生量、种类和属性，明确暂存方式和场地要求	已核实固体废物产生量及处理措施，强化了关于危废暂存间的说明	P33
强化项目风险分析，完善安全处置措施	已完善项目风险分析，分析了周边厂房对项目风险情况发生时的影响，并提出了安全处置措施	P48-P49
完善园区规划的相符性分析	已完善园区规划的相符性分析	P6、P17

目 录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然环境简况	13

三、环境质量状况	21

四、评价适用标准	26

五、建设项目工程分析	29

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	35

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	52

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目车间平面布置图

附图3 项目周边环境保护目标分布图

附图4 噪声监测点位分布图

附图5 污水处理厂排放路线

附图6 临港新区污水工程规划图

附图7 临港新区规划图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 标准厂房环评审批意见

附件3 标准厂房竣工环境保护验收意见

附件4 湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书批复

附件5 厂房租赁协议

附件6 噪声检测报告

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

附表2 建设项目大气环境影响评价自查表

附表3 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4 建设项目风险评价自查表

一、建设项目基本情况

项目名称	湖南白砂装配科技有限公司年产2500吨PC模具建设项目
建设单位	湖南白砂装配科技有限公司
法人代表	李江青	联系人	李炯荣
通讯地址	湖南省岳阳市湖南城陵矶综合保税区BBTC保税大厦1219室
联系电话	13911446069	传真	--	邮政编码	414000
建设地点	岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园
立项审批部门	--	批准文号	--
建设性质	新建	行业类别及代码	C3311 金属结构制造
占地面积（平方米）	3440	绿化面积（平方米）	-
总投资（万元）	2000	其中：环保

投资（万元）	25	环保投资占总投资比例	1.25%
评价经费(万元)	--	预期投产日期	2020年1月
1.1项目建设背景

湖南白砂装配科技有限公司成立于2019年10月31日，注册资本2000万元，经营范围包括公共建筑装饰和装修，建筑工程用机械，建筑材料生产专用机械，水泥制品的制造，智能装备制造，金属制品制造等。现公司租赁岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园内一栋标准厂房（本项目仅使用该厂房东北角区域，其余区域为天麒环保科技有限公司成品仓库），建筑面积3440m2，购置生产设备进行PC模具的生产，主要生产工艺为激光切割、型材开料、铣边折弯、模具组焊等，主要产品为楼梯模、墙板模、叠合板模及飘窗，项目建成后预计年产2500吨PC模具。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号）（2017年10月1日）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（2018年4月28日，生态环境部令第1号）中的 “二十二、金属制品业”中“67金属制品加工制造，其他（仅切割组装除外）”，需要编制环境影响报告表。受建设单位委托，联合泰泽环境科技发展有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。

1.2编制依据

1、有关法律、法规和政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2018年4月28日；

（9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2019年8月27日；

（10）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）；

（12）《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日）；

（13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日）；

（14）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省人民政府，2017.4.5颁布，2017.6.1实施）；

（15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）；

（16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）；

（17）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）；

2、技术规范和导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单。

3、其它依据

（1）建设单位环评委托书；

（2）建设单位提供的其他相关资料。

1.3选址和平面布局合理性分析

1.3.1项目选址合理性分析

项目选址为岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园内标准厂房，租赁已建厂房。湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园（湖南华琨置业有限公司标准化厂房）建设于2016年（环评批复详见附件3），园区目前办公楼、科技楼等配套公用设施及园区污水管网、化粪池等环保设施已建设完成，标准化厂房部分已建设完成，部分处于建设中。项目符合园区规划及产业政策，项目用地为工业用地，符合“三线一单”约束条件，项目选址合理。

1.3.2项目建设平面布局合理性分析

由项目平面布置图可知，项目依据管理方便，节约用地、生产工艺流畅要求，将厂房按照功能区划分为激光切割车间、机加车间、组焊车间、模具拼装区、原料堆放区、成品堆放区以及办公区。厂房中部为组焊车间，并在南北侧设置焊接工台，中部为模具拼装平台，主要进行模具组装焊接；东南角为激光切割钢板原料堆放区及激光切割车间；东侧为1#成品堆放区，西北角为2#成品堆放区；西侧为机加工区及型材堆放区，主要进行型材开料、铣边折弯工序；气瓶堆放区设置在厂房北侧，危废暂存间及一般固废堆放区设置在厂房西南角。厂房内设置4m宽环形消防通道，便于人员疏散及产品和原料运输。总体来说，项目厂区结合现有道路建设，既满足生产加工的工艺流程，又满足原料、成品进出以及水、电等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理、工艺流程布置顺畅可行。因此，本项目总平面布置基本合理可行。

1.4产业政策符合性分析

根据查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》本项目生产规模、生产设备、生产工艺和产品均不在“限制类”、“淘汰类”之列，项目生产PC模具不属于产业结构调整目录中的“淘汰类”，符合产业政策和相关规定，因此本项目符合国家产业政策。

1.5“三线一单”符合性分析

本项目为PC模具生产项目，根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）要求，本项目结合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束进行符合性分析如下：

1.5.1生态保护红线符合性分析

“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址为岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园，不涉及自然保护区等生态保护目标。不在生态保护红线控制范围内。

1.5.2环境质量底线符合性分析

根据分析可知，项目产生的各大气污染物较少，经采取相应的防治措施处理后，各废气的排放对周边环境影响较小；根据分析，项目运行期无生产废水排放，对周边地表水环境影响极小。

本项目周边大气环境、声环境、地表水环境质量现状较好，该项目运营过程中会产生废气、噪声和固体废物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成严重的不利影响，不会明显降低当地环境质量。

1.5.3资源利用上线符合性分析

本项目为PC模具生产项目，运营过程中消耗一定水、电等资源，其中电耗由当地相关供电部门提供，水耗主要为员工生活用水，来源于市政管网，能够满足本项目的用水要求。本项目用地面积较小，不会突破当地资源利用上线。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

1.5.4环境准入负面清单符合性分析

本项目为PC模具生产项目，通过查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于“限制类”和 “淘汰类”，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许建设项目。因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策，不属于负面清单的范围。

1.6 与临港新区产业核心区产业定位规划符合性分析

根据临港产业新区产业核心区的环评批复要求：严格执行入区企业准入制度，入区项目选址必须符合总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，着重发展高新技术类项目，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书核定的“企业准入条件一览表”做好项目的招商把关，禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入产业区；限制发展三类工业，区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对产业区内现有企业的环境监管，确保符合环评批复和“三同时”管理要求；对区域内已建的部分与核心区产业定位不符的企业应制定淘汰退出计划，逐步退出核心区。

表1-1 临港核心区准入行业、条件一览表

类型

行业类别

鼓励类

一类工业企业：企业技术研发机构、无工业废水、工艺废气排放的产业、现代物流、基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等；

二类工业企业：先进机械制造业、环保新材料、高新技术产业；综合利用资源与再生资源、环境保护工程。

允许类

二类工业企业：排污量小，物耗能耗低的与主导产业配套的相关产业

限制类

一、二类工业企业：水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目；

三类工业企业：制革工业、电镀工业、使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目、水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目。

禁止类

不符合核心区产业定位的一、二、三类工业企业项目；禁止铅、锌、铬等重污染冶炼行业；纺织印染、炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电；国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2、NOx、CODCr、NH3-N排放的工业项目。

本项目租用岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园标准厂房进行生产，项目各侧均为标准厂房。本项目为生产PC模具项目，根据临港产业新区产业核心区的环评批复要求，不属于产业核心区禁止和限制类。且本项目无生产废水，物耗能耗较低，废气排放量很小，位于核心区一类工业区，符合当地区域产业规划。

1.7建设项目概况

1.7.1建设项目基本情况

项目名称：湖南白砂装配科技有限公司年产2500吨PC模具建设项目

建设性质：新建

建设单位：湖南白砂装配科技有限公司

建设地点：岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园

总投资：项目总投资2000万元

生产类别：PC模具

1.7.2项目建设内容及建设规模

本项目租赁岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园（以下简称产业园）现有厂房（已建）、空地等，共计3440m2，所占区域为该标准化厂房的东北角，其余区域（即项目的西南侧）为天麒环保科技有限公司成品仓库，项目占地西、南侧以钢架结构隔断，东、北侧为标准厂房边界。该厂房北侧为产业园拟建标准厂房空地，东侧厂房为天麒环保科技有限公司厂房。项目为租用厂房，仅安装设备，设置生产办公区域。项目内不设食宿，供水管网、供电管网、雨污管网、隔油池、化粪池、排水口等均依托标准化厂房已有设施。项目厂房分为激光切割区、机加工区、焊接区、模台加工区以及成品堆放区，厂房内未设置排气管道，建设单位需建设排气筒。项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-2。

表1-2 项目主要建设工程组成一览表

工程类别

名称

工程内容

主体工程

机加工区

包括锯床、钻床、铣边、折弯，布置在西侧，占地面积553m2

焊接区

共设15个铆焊工作平台，布置在厂房中部，占地面积1426m2

模台加工区

布置在焊接区中部，占地面具150m2

激光切割区

布置在厂房东南侧，占地面积213m2

辅助工程

办公区

布置在厂房东南角，占地面积110m2

储运工程

钢板堆放区

钢板堆放区设置在激光切割区旁，占地面积131m2

型材堆放区

型材堆放区设置在机加工区旁，占地面积192m2

成品堆放区

布置在厂房东北角和西北角，总占地面积360m2

一般固废堆放区

布置在厂房西南角，占地面积15m2

危险废物暂存间

布置在厂房西南角，占地面积10m2

气瓶堆放区

布置在厂房北侧，占地面积20m2

环保工程

生活污水

隔油池+化粪池（依托产业园现有的）

拖洗污水

隔油池，位于厂房北侧，容积2m3

废气

集气罩+固定式焊接烟尘净化器

噪声

隔声、减震，机械设备噪声

公用工程

供水

接入产业园现有的供水管道

供电

接入产业园现有的电网

依托工程

生活污水处理

员工办公生活污水处理依托产业园已建的隔油池+化粪池

员工住宿和就餐

员工住宿和就餐依托产业园已建的宿舍和食堂

1.7.3产品方案

项目建成后年可生产2500吨PC模具，包括楼梯模、墙板模、叠合板模以及飘窗，其产品方案见表1-3。

表1-3 项目产品方案表

序号

产品

规格

单位

产量

1

楼梯模

1.6-4.5m

t/a

500

2

墙板模

3m*4m

t/a

1000

3

叠合板模

3m*5m

t/a

500

4

飘窗

3m*5m

t/a

500

1.7.4主要工艺设备及原辅材料消耗

（1）主要设备

本项目主要设备一览详见表1-4，由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的设备类型，可满足正常生产的需要。

表1-4 设备一览表

序号

名称

设备型号

数量

工序

备注

1

激光切割机

DF6022

2台

激光切割

--

2

铣边机

XB-4

1台

铣边折弯

--

3

折弯机

200T3200

1台

铣边折弯

--

4

锯床

GZ-4240

1台

型材开料

--

5

保护焊机

500A分体式

30台

模具组焊

--

6

气割机

/

1套

模具组焊

--

7

台式钻床

Z3045X14-II

1台

型材开料

--

8

空压机

2.5kWh

1台

激光切割

--

（2）主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料见表1-5。

表1-5 项目原辅材料一览表

类别

序号

原料名称

单位

用量

最大储存量

规格/型号

来源

原辅材料

1

钢板

t/a

2200

200

Q235、Q345

外购

2

型材

t/a

550

50

--

外购

3

焊丝

t/a

4

0.4

无铅实芯焊丝

外购

4

氧气

瓶

300

10

20L/瓶

外购

5

乙炔

瓶

50

5

20L/瓶

外购

6

二氧化碳

瓶

150

15

20L/瓶

外购

7

氩气

瓶

150

15

20L/瓶

外购

8

切削液

L/a

200

20

20L/桶

外购

9

机油

L/a

50

5

5L/瓶

外购

能源

10

水

t/a

1462.5

/

自来水

市政管网

11

电

Kw h

5万

/

城市电网

市政电网

主要原辅材料性质

①钢板：本项目所用钢板为Q235、Q345钢板，Q代表的是这种材质的屈服极限，后面的235（345），就是指这种材质的屈服值在235MPa（345MPa）左右，并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。由于含碳适中，综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合，广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器、特种设备等。

②型材：主要用于模具组装过程中，包括角钢、槽铁、方钢、U型钢、H型钢等，根据模具产品需要及客户要求选择相应的型材。

③焊丝：气焊或电焊时熔化填充在焊接工件的接合处的金属丝。焊丝的材料通常跟工件的材料相同。焊接时，焊芯有两个作用：一是传导焊接电流，产生电弧把电能转换成热能，二是焊芯本身熔化作为填充金属与液体母材金属熔合形成焊缝。焊丝焊接时，焊芯金属占整个焊缝金属的一部分。

④切削液：用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。切削液主要成分为表面活性剂、渗透剂、水溶性防锈剂、复合润滑剂、多效广谱高效杀菌剂。本项目使用的切削液具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备低毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀等特点。

⑤机油：油状液体，淡黄色至褐色，略带异味，相符密度（水=1）<1，不溶于水。闪点76℃，引燃温度248℃，遇明火高热可燃。急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心等症状，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。

⑥乙炔：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜味。熔点 -81.8℃（119kPa），临界温度35.2℃，饱和蒸汽压 4053kPa（16.8℃），相对水密度（水=1）为0.62，相对空气密度（空气=1）为0.91，微溶于水、乙醇，可溶于丙酮、氯仿、苯。

⑦氧气：无色无臭气体。熔点 -218.8℃，临界温度-118.95℃，饱和蒸汽压 506.62kPa（-164℃），相对水密度（水=1）为1.14（-183℃），相对空气密度（空气=1）为1.43，不易溶于水。

⑧二氧化碳：无色无臭气体。熔点 -56.6℃（527kPa），沸点-78.5℃（升华），饱和蒸汽压 1013.25kPa（-39℃），相对水密度（水=1）为1.56（-79℃），相对空气密度（空气=1）为1.53，溶于水、烃类等多数有机溶剂。

⑨氩气：无色无臭的惰性气体。熔点 -189.2℃，沸点-185.7℃（升华），临界温度-122.3℃，饱和蒸汽压 202.64kPa（-179℃），相对水密度（水=1）为1.540，相对空气密度（空气=1）为1.38，微溶于水。

本环评要求建设单位将原料及成品分区放置，贮存的条件（如温度、湿度、避光、密封等）应当满足相应物料贮存标准要求。具体物料贮存条件以质量管理部颁布的《物料贮存条件及效期标准》为准。

1.7.5总平面布置

本项目租赁岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园内标准厂房进行生产，共一层。厂房中部为组焊车间，并在南北侧设置焊接工台，中部为模具拼装平台，主要进行模具组装焊接；东南角为激光切割钢板原料堆放区及激光切割车间；东侧为1#成品堆放区，西北角为2#成品堆放区；西侧为机加工区及型材堆放区，主要进行型材开料、铣边折弯工序；气瓶堆放区设置在厂房北侧，危废暂存间及一般固废堆放区设置在厂房西南角。厂房内设置4m宽环形消防通道，便于人员疏散及产品和原料运输。厂房具体平面布置见附图2。

1.7.6公共及辅助工程

1、给排水工程

（1）给水工程

项目营运期用水环节主要为生活用水、以及厂房保洁用水，水源来自产业园已经敷设好的城市自来水供水管网。厂房内地面采用拖洗方式，用水量很小，参照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014）及同类工程，用水按2L/m2·次计（每周一次），厂房面积约3440m2，则项目车间保洁用水量约为7m3/次，合1m3/d。项目计划劳动定员50人，员工就餐依托产业园已建的食堂。企业租用产业园内员工宿舍，提供给部分员工住宿，约25人，生活用水定额按150L/(人▪d)计算；其余25人不提供住宿，生活用水定额按45L/(人▪d)计算，预计用水量为1462.5m3/a。

（2）排水工程

本项目不涉及生产废水。厂区排水采取雨污分流制，雨水经收集后汇入雨水管网排入市政管网；厂房保洁废水经厂房外隔油池预处理后排入产业园污水管网，经统一收集后排入市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送象骨港污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入象骨港河，最终排入长江。项目外排生活废水量按用水量80%计，则生活污水排水量为1170m3/a；保洁废水量按用水量80%计，则保洁废水量为0.8m3/d，即240m3/a。

由于目前华琨智能产业园污水管网尚未与城市污水管网接通，因此管网接通前，项目废水统一用大桶收集后暂存，定期运送至象骨港污水处理厂排放。

2、供电工程

项目电源依托产业园标准厂房内已有供电电网，可以满足整个厂区用电要求，电缆电线铺设方式根据具体情况进行铺设。项目不另外设置发电机。

3、劳动定员及工作制度

本项目员工人数50人，其中25人在产业园内食宿，另外25人不在产业园住宿，员工食宿依托产业园内相关设施。年工作日为300天，其中激光切割车间为两班制，其余车间为一班制，时长为8小时/班。

1.7.7项目周边基础条件

交通条件：项目位于岳阳临港新区长湖路南侧，市区内有长江大道、107国道相通，本项目区域内交通便利。

公用工程：项目位于城市建成区，租赁岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园标准化厂房进行生产，建设地的供水、排水、燃气、通讯、网络、用电等市政配套设施齐全。

排污途径：项目所在区域属于临港产业新区象骨港污水处理厂污水收集范围，项目建成后，产生的废水主要为生活污水，经处理后纳入北侧长湖路的城市污水管网，最终送至临港产业新区象骨港污水处理厂处理。由于目前华琨智能产业园污水管网尚未与城市污水管网接通，因此管网接通前，项目废水统一用大桶收集后暂存，定期运送至象骨港污水处理厂排放。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园，租赁已建厂房，湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园（湖南华琨置业有限公司标准化厂房）建设于2016年（环评批文详见附件3），园区目前办公楼，科技楼等配套公用设施及园区污水管网、化粪池等环保设施已建设完成，标准化厂房部分已建设完成，部分处于建设中。

本项目为新建项目，不存在原有的环境问题。厂房内项目占地目前为空置状态，项目西、南侧为天麒环保科技有限公司仓库，主要用于储存塑料化粪池。东侧厂房为岳阳联港新型建材有限公司及天麒环保科技有限公司厂房，北侧为产业园拟建标准厂房空地。

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

2.1地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。

湖南城陵矶临港产业新区位于岳阳市中心城区北部，东接云溪区云溪镇，南连市中心城区城陵矶片区和芭蕉湖北岸，西起长江东岸线，规划控制范围为100km2，规划建设用地范围为69km2。本项目选址于岳阳城陵矶新港区智能装备产业园标准化厂房内，具体位置见附图1。

2.2地形、地貌

岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200～1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50～400m；西部为平原，海拔25～40m。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。

岳阳城陵矶临港产业新区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。建筑物按7度设防。

2.3气候、气象

岳阳城陵矶临港产业新区处于洞庭湖平原，属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。位于港区中内的芭蕉湖常规水面面积达11km2，与周边区域共28.81km2，是规划中的城市绿地，境内山水环绕，环境优美，置身如此，不仅可以感受她的勃勃生机，而且可以领略到这块土地的美丽、神奇与无究魅力。日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。

常年主导风向： 北、北东

历年平均风速： 3.1m/s

瞬时最高风速： 40m/s

极端最高气温： 39.3℃

极端最低气温： -4.2℃

历年平均气温： 17℃

历年平均相对湿度： 79％

历年最大相对湿度： 100％

历年最小相对湿度： 12％

历年平均气温压： 100.7KPa

年平均降雨量： 1302.4mm

年最大降雨量： 2336.5mm

年最小降雨量： 787.4mm

最大积雪深度： 230mm

年平均蒸发量： 142.2mm

2.4水文

岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。

岳阳城陵矶临港产业新区的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。

1、芭蕉湖

芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，为长江直入水系，集雨面积131km2，水面面积11.2km2，为华能岳阳电厂取水、排水循环调储湖泊，水位由华能电厂取水、排水体系控制，最低控制水位24m，设计水位25m，最高控制水位26m，水源主要来源于清溪港径流。

2、长江

根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流 量：多年平均流量20300m3/s；

历年最大流量61200m3/s；

历年最小流量4190m3/s；

流 速：多年平均流速1.45m/s；

含砂量：多年平均值0.683kg/m3；

输砂量：多年平均输砂量13.7t/s；

历年最大输砂量177t/s；

历年最小输砂量0.59t/s；

水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)；

历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m。

2.5土壤和生态环境

岳阳城陵矶临港产业新区区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。项目所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。项目区域内有多个人工水塘（库），塘内有少量的地表存水，水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。

2.6城陵矶临港产业新区概况

湖南城陵矶临港产业新区于湖南省岳阳市云溪区西部，总规划用地面积23.6平方公里，是一个以港口（城陵矶港）为依托，以物流仓储、加工贸易、现代装备制造、新型建材及精细化工等为主导产业的港口经济带。

临港新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。

2009年2月，城陵矶临港产业新区被成功纳入长株潭城市群“两型社会”建设滨湖示范区。总体规划结构为“五区”，即公共配套服务区、港口航运物流区、港口配套加工区、建材化工产业区、精细化工产业区。是发展港口航运、综合物流仓储等港口物流产业，以加工贸易、高科技产品生产、先进机械制造、大宗农产品深加工等港口配套产业，和新型建材、热电、造纸、精细化工等传统优势产业的理想之地。公共配套服务区作为新区的行政办公、生活配套综合服务的中心，规划居住人口10万人，是金融、商贸、房地产、餐饮、娱乐、物业管理等港口派生产业聚集地。临港新区基础设施逐渐配套，综合功能日趋完善。规划内土地已严格控制，大规模拆迁安置工作全面启动，供排水、供电、道路、电视电讯网络，港口作业区等基础设施建设工程正逐步实施，海关联检、工商税务等行部门在区内设立办事机构。由于交通便利，一些大运量的新型建材，机械装备制造项目纷纷进驻临港新区，成为新兴产业。良好的区位、交通、原材料资源等优势，临港新区已成为二三产业发展的黄金宝地，目前已有中远化工、华新水泥、中天石化、泰格林纸集团、新港公司、法国道达尔、恒阳化工储运等一批投资过亿元的现代工业和物流储运企业落户。

湖南城陵矶临港产业新区总体规划结构为“五区”，本项目位于装备制造产业区：

一是港口航运物流区：规划面积5.5Km²，共有长江岸线6670米，除1600米为已有货主码头（华能、华新水泥），其他岸线一律规划为公共码头。目前，新港公司国际集装箱码头（一、二、三期）共用岸线2100米，其余2970米为预留集装箱码头及部分生活岸线。在长江大道以西，兴业路以南、华松路以北的沿岸及腹地陆域纵深约400米，用地面积2.6平方公里规划为物流用地，沿长江岸线布局公共码头，建设综合性的物流园区、专业化工产品物流园区和第三方物流园区，形成以港口为枢纽的现代物流基地。

二是装备制造产业区：规划面积4.7Km²，由船舶制造园区、重型装备制造园区、机械装备制造园区组成。发展与临港产业相关联的技术密集型先进制造产业。

三是能源建材产业区：规划面积3.6Km²。结合港口已有建材能源资源，布局大运量新型化工及新型建材产业。

四是新兴产业区：规划面积5.2Km²。重点发展精密仪器、机电、电子等科技支撑型产业。

五是港口贸易服务区：规划面积1.3Km²，为临港新区行政办公、产品交易、金融商贸、创业孵化等配套区域。

湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂（一期）工程厂址位于临港产业新区象骨港，占地44719m2，设计处理规模为30000m3/d，处理达标后的尾水排入厂区北侧的象骨港，经象骨港排涝站排入长江。

2.7华琨智能装备产业园概况

智能装备产业园标准化厂房位于湖南城陵矶新港区工业集中区，由湖南华琨置业有限公司建设，项目总用地约530余亩，建筑总占地面积128446.54平方米，总建筑面积为424302.6平方米，项目分两期进行，一期建设内容为1栋4F科技楼、11栋标准化厂房（其中包括9栋1F的标准化厂房，1栋4F的标准化厂房、1栋6F的标准化厂房）、3栋展销中心（其中包括1栋22F，2栋9F），1传栋1F的传达室，以及其他配套公用工程和附属工程设施等。二期建设内容为19栋标准化厂房，（其中包括9栋1F的标准化厂房、5栋4F的标准化厂房，5栋6F的标准化厂房）、5栋3F的科技楼、6栋倒班楼（其中包括5栋2+13F,1栋16F）以及其他配套公用工程和附属工程设施等。

该项目环境影响报告表由广州环发环保工程有限公司编制，2016年1月21日岳阳市环境保护局以岳城港环评[2016]2号文对该项目环评报告予以批复。工业集中区标准化厂房建设项目一期工程第一批次工程总投资约为1584.9万元、占地面积约65亩、总建筑面积38109平方米、绿化面积约4333平方米。主要建设内容为一栋砖混结构科技楼和一栋钢结构标准化厂房、相关配套公用辅助设施工程，已建成的配套设施均具备其使用功能。并于2017年1月17日通过岳阳市环境保护局竣工环境保护验收（岳港环评【2017】1号）。

2.8区域环境功能

本项目所在地环境功能属性见表2-1

表2-1 项目拟选址环境功能属性

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

长江：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准

2

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境功能区

项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

4

是否基本农田保护区

否

5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

否

10

是否三河、三湖、两控区

是“两控区”

11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂集水范围

是（象骨港污水处理厂，目前管网未接通，因此管网接通前，项目废水统一用大桶收集后暂存，定期运送至象骨港污水处理厂排放）

13

是否属于生态敏感与脆弱区

否

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：

3.1环境空气质量现状

根据导则6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点城区域点监测数据。

（1）空气质量达标区判定

本项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市环境保护局发布的《岳阳市二〇一八年度环境质量公报》，根据该公报，岳阳市2018年区域环境空气质量数据见下表。

表3-1 岳阳市空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

占标率（%）

达标情况

SO2

年平均质量浓度

10

60

16.7

不达标

NO2

年平均质量浓度

23

40

57.5

PM10

年平均质量浓度

72

70

102.9

PM2.5

年平均质量浓度

45

35

128.6

CO

第95百分位数日平均质量浓度

1400

4000

35.0

O3

第90百分位数最大8h平均质量浓度

155

160

96.9

注：《岳阳市二〇一八年度环境质量公报》未公布SO2、NO2、PM10、PM2.5相应的百分位数日平均质量浓度。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。本项目所在区域2018年PM10、PM2.5不达标，因此该区域为环境空气质量不达标区。

（2）基本污染物环境质量现状

本项目为三级评价，不设置大气环境评价范围，但在以厂区为中心边长5×5km的矩形区域内有国家环境空气质量监测网城陵矶站，因此，本评价基本污染物环境质量数据来源于国家环境空气质量监测网城陵矶站，评级基准年为2017年，具体情况如下：

表3-2 基本污染物环境质量现状

点位名称

监测点坐标/m

污染物

年评价指标

评价标准

（μg/m3）

现状浓度（μg/m3）

最大浓度占标率（%）

超标频率（%）

达标情况

X

Y

国家环境空气质量监测网城陵矶站

708333

3258476

SO2

年平均浓度

60

14

23.3

0

达标

NO2

年平均浓度

40

25

62.5

0

达标

PM10

年平均浓度

70

63

90

0

达标

PM2.5

年平均浓度

35

52

148.6

100

超标

CO

第95百分位数日平均浓度

4000

1400

35

0

达标

O3

第90百分位数最大8h平均浓度

160

134

83.8

0

达标

由上表的结果可知，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、PM10、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，仅PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

3.2地表水环境质量现状

本项目地表水环境质量评价因子引用岳阳市环境监测站2019年1月及2月对长江道仁矶、陆城断面的地表水环境常规监测的数据。

（1）监测断面：W1：长江城陵矶断面（象骨港污水处理厂排污口上游约7.3km）；

W2：长江陆城断面（象骨港污水处理厂排污口下游约14km）；

（2）监测因子：长江监测断面监测因子：pH、CODCr、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、石油类；

（3）评价标准：长江断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（4）监测结果统计

监测结果统计见下表。

表3-3 长江陆城、城陵矶断面水质监测结果统计表

单位：mg/L

断面

监测因子

范围值

标准指数

超标率

最大超标倍数

Ⅲ类标准值

长江城陵矶断面

（2019.1）

pH

8.03

0.485

0

0

6~9

高锰酸盐指数

1.7

0.283

0

0

≤6

CODCr

6.0

0.300

0

0

≤20

BOD5

0.70

0.175

0

0

≤4

NH3-N

0.23

0.230

0

0

≤1

TP

0.120

0.600

0

0

≤0.2

铜

0.02

0.020

0

0

≤1.0

锌

0.004

0.004

0

0

≤1.0

氟化物

0.16

0.160

0

0

≤1.0

硒

0.0002

0.020

0

0

≤0.01

砷

0.0019

0.038

0

0

≤0.05

汞

0.00002

0.200

0

0

≤0.0001

镉

0.0003

0.060

0

0

≤0.005

六价铬

0.002

0.040

0

0

≤0.05

铅

0.0002

0.004

0

0

≤0.05

氰化物

0.0005

0.003

0

0

≤0.2

挥发酚

0.0006

0.000

0

0

≤0.005

石油类

0.005

0.100

0

0

≤0.05

阴离子表面活性剂

0.04

0.200

0

0

≤0.2

硫化物

0.002

0.010

0

0

≤0.2

长江陆城断面(2019.1,2)

pH

7.57-7.59

0.295

0

0

6~9

高锰酸盐指数

2.0-2.2

0.367

0

0

≤6

CODCr

5.0-11.3

0.565

0

0

≤20

BOD5

1.20-2.17

0.543

0

0

≤4

NH3-N

0.11-0.18

0.180

0

0

≤1

TP

0.077-0.083

0.415

0

0

≤0.2

铜

0.002667-0.003

0.003

0

0

≤1.0

锌

0.05L

/

0

0

≤1.0

氟化物

0.103-0.230

0.230

0

0

≤1.0

硒

0.0004L

/

0

0

≤0.01

砷

0.0018-0.002933

0.059

0

0

≤0.05

汞

0.00004L

/

0

0

≤0.0001

镉

0.0001L

/

0

0

≤0.005

六价铬

0.004L

/

0

0

≤0.05

铅

0.002L

/

0

0

≤0.05

氰化物

0.001L

/

0

0

≤0.2

挥发酚

0.0003L

/

0

0

≤0.005

石油类

0.01L

/

0

0

≤0.05

阴离子表面活性剂

0.05L

/

0

0

≤0.2

硫化物

0.005L

/

0

0

≤0.2

注：悬浮物参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。

根据监测结果可知，监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

3.3声环境质量现状

为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南乾城检测有限公司于2019年11月29日~11月30日对本项目四周环境噪声进行了现状监测。由于本项目西、南侧为天麒环保科技有限公司仓库，因此本次监测只在厂房东、北侧共设置2个监测点，监测时间2天，昼夜间各监测1次。监测布点见附图5。监测结果如下表3-4：

表3-4 噪声监测结果

单位：dB(A)

序号

监测点位

Leq（dB）

标准值

昼间

夜间

N1

厂界东面

2019年11月29日

58

47

65

2019年11月30日

57

45

55

N2

厂界北面

2019年11月29日

57

46

65

2019年11月30日

54

47

55

由上表可知，项目所在地四周噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。

3.4生态环境现状

根据现场调查，评价区位于城市地区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以城市生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围植被多以草皮，城市绿化道，如灌木、乔木、常绿松柏类等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园，根据各要素评价工作等级确定的评价范围，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定声环境、水环境保护目标见下表3-5。根据大气预测影响分析中，本项目大气环境评价等级为三级评价，不设置大气评价范围，本评价参照二级评价范围取边长5km矩形范围内敏感目标作为大气环境保护目标。项目主要环境空气保护目标具体如下表3-6，项目周边环境保护目标见附图3。

表3-5 环境保护目标表（水环境、声环、生态）

项目

环境保护目标

方位

与厂界最近距离m

规模、功能

保护级别

声环境

200m范围内无声环境敏感目标

GB3096-2008中3类标准

水环境

长江

W

2000

大河，渔业用水区

GB3838-2002中Ⅲ类标准

芭蕉湖

S

2300

大湖，渔业用水区

白杨湖

E

2230

小湖，景观娱乐用水

生态

工业园现有厂区内，无需要特殊保护物种

不对生态造成明显影响

表3-6 环境空气保护目标

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂址距离m

x

y

白杨坡

113.224926

29.462692

居民

10户，约30人

二类区

E

2350

凌泊湖小区

113.211708

29.466167

居民

1200户，约4000人

二类区

E

1000

永济中学

113.216858

29.464037

学校

约1000人

二类区

E

1500

前白屋

113.202910

29.463103

居民

20户，约60人

二类区

ES

450

中白屋

113.206472

29.462019

居民

25户，约80人

二类区

ES

750

钱家汉

113.205400

29.457162

居民

15户，约50人

二类区

ES

1150

田家义

113.202782

29.453911

居民

25户，约80人

二类区

ES

1450

徐家坡

113.209691

29.453089

居民

55户，约150人

二类区

ES

1750

梅子坡

113.217931

29.455518

居民

26户，约80人

二类区

ES

2060

滨湖小学

113.222523

29.455405

学校

约400人

二类区

ES

2430

山弯里

113.215184

29.453089

居民

10户，约30人

二类区

ES

2050

撞头坪

113.223681

29.460487

居民

15户，约40人

二类区

ES

2300

昌坡

113.218403

29.450846

居民

15户，约40人

二类区

ES

2450

官家大屋

113.224497

29.446885

居民

25户，约80人

二类区

ES

3170

李家咀

113.199477

29.464299

居民

30户，约90人

二类区

S

320

段家坡

113.197932

29.461870

居民

8户，约20人

二类区

S

630

百里垄

113.200593

29.452977

居民

25户，约80人

二类区

S

1550

季坡

113.197460

29.450809

居民

27户，约85人

二类区

S

1800

长江村

113.180637

29.462655

居民

35户，约100人

二类区

WS

2000

擂鼓台村

113.182354

29.460338

居民

35户，约100人

二类区

WS

1900

长沟村

113.178878

29.456713

居民

20户，约60人

二类区

WS

2400

麦塝

113.187203

29.452117

居民

40户，约120人

二类区

WS

2100

杨树墩

113.197632

29.466204

居民

26户，约90人

二类区

W

300

天鹅凼村

113.192353

29.474349

居民

15户，约40人

二类区

WN

1100

杨树港村

113.201752

29.475694

居民

150户，约500人

二类区

N

900

永济乡

113.202181

29.480813

居民

55户，约150人

二类区

N

1480

王家屋场

113.205228

29.481747

居民

400户，约1500人

二类区

N

1630

龙安寺

113.208017

29.477562

居民

10户，约30人

二类区

EN

1300

陈家门

113.210335

29.482419

居民

20户，约60人

二类区

EN

1870

长形咀

113.214283

29.473565

居民

40户，约120人

二类区

EN

1430

四、评价适用标准

环境质量标准	1、环境空气：

执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

表4-1 环境空气质量标准

序号

污染物名称

浓度限值（µg/m3）

1小时平均

日平均

年平均

1

SO2

500

150

60

2

NO2

200

80

40

3

PM10

—

150

70

4

PM2.5

—

75

35

5

CO

10mg/m3

4mg/m3

—

6

O3

200

160（8小时）

—

2、地表水

项目纳污水体长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表4-2 地表水质量评价标准

单位：mg/L（pH无量纲）

项目

类别

pH

COD

BOD5

氨氮

总磷

总氮

粪大肠菌群

标准值

Ⅲ

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

≤1.0

≤10000

3、声环境

项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。

表4-3 声环境质量标准限值

类 别

等效声级Leq

昼 间

夜 间

《声环境质量标准》3类

dB（A）

65

55

污染物排放标准	1、废气排放标准

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体如下：

表4-4 大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度

mg/m3

最高允许排放速率kg/h

无组织排放监测浓度限值（mg/m3）

执行标准

排气筒高度m

二级

颗粒物

120

15

3.5

1.0

（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

2、废水排放标准

本项目所在园区污水管网与市政污水管网暂未接通，因此前期生活污水采用一体化污水处理设备

本项目生活废水经产业园隔油池+化粪池处理后通过市政污水管网进入象骨港污水处理厂处理，故污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及象骨港污水处理厂接纳标准；象骨港污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-5。

表4-5 污水排放标准限值

单位：mg/L（pH无量纲）

污染物名称

pH

SS

COD

BOD5

NH3-N

总磷

石油类

动植物油

三级标准

6~9

400

500

300

/

/

20

100

接纳标准

6~9

400

500

200

30

3.0

15

/

本项目执行标准

6~9

400

500

200

30

3.0

15

100

一级A标准

6~9

10

50

10

5（8）

0.5

1

1

3、噪声排放标准

项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表4-6 厂界环境噪声排放标准

类别

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

65dB(A)

55dB(A)

4、固废排放标准

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。

总量控制指标	根据工程分析可知，本项目无生产废水，生活污水废水排放量为1170t/a，经临港产业新区象骨港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，污水处理厂CODCr和氨氮排放限值分别为50mg/l和5（8）mg/l，因此本项目最终排放环境的CODCr量为0.0585t/a，氨氮排放量为0.00585t/a。本项目外排废水为生活污水，无需单独购买总量。项目排放的废气主要为颗粒物，无需单独购买总量。

五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析

本项目为租用华琨智能装备产业园标准化厂房进行建设，项目使用现有厂房，只需简单修整后购入设备安装即可投入生产，施工期时间较短对周边环境污染较小。本次环评仅对运营期污染进行分析。

5.2运营期工艺流程简述

本项目工艺流程及污染物产生节点见图5-1。

图5-1 项目生产工艺流程图

项目将购买进来的钢板通过机床进行切割、钻孔、折弯，机床加工后再进行组装焊接形成半成品。半成品再委托给其他公司进行喷漆形成最终产品。本项目不含喷漆工序、不含金属表面处理（如除锈、酸洗等）。项目各产品生产工艺一样。生产工艺流程说明如下：

图纸设计：接到生产任务订单后，采购相应的原材料及型材，根据客户提供的构件图纸设计出模具图纸。

激光切割：激光车间从仓库领出合格的板材（模具一般用料为Q235碳钢板）按技术部拆分的模具图纸的尺寸大小进行钢板排版，用激光切割机切割出符合尺寸要求的板材。激光切割机自带抽风除尘部件，切割过程中产生的少量金属烟尘被迅速抽取进行过滤净化处理，少量切割烟尘以无组织形式于厂房内排放。切割产生的废料，收集后外售。

型材开料：机加车间从仓库领出合格的型材，根据模具图纸尺寸，用锯床和钻机开料。该工序产生的污染物主要为锯床产生的废料、粉尘以及噪声。

铣边折弯：按技术部的图纸要求进行铣边和折弯。铣边可以在钢板焊接前为钢板开焊缝坡口，铣边主要在生产叠合板模时使用较多；折弯可以将钢板根据工艺需要压制成各种形状的零件，折弯主要在生产楼梯模时使用较多。

焊接组装：车间焊接人员根据模具图纸尺寸，用气割机将模具切割成对应的尺寸，用焊机把准备好的板材焊接到一起，然后组装成整套模具成品。此工序会产生焊接废料、焊接烟尘废气和噪声。

（6）检验：质检员对产品进行检验，产品需检验合格后质检员签名方可入库。

5.3运营期污染源分析

5.3.1废气污染源分析

本项目大气污染主要来源于激光切割过程中产生的微量粉尘和焊接组装过程中产生的焊接烟尘废气和气割烟尘。

1、激光切割粉尘

激光切割机自带抽风除尘部件，切割过程中产生的少量烟尘主要为金属粉尘，被迅速抽取进行过滤净化处理，少量切割烟尘以无组织形式于厂房内排放，对环境空气质量影响很小。

型材开料粉尘

机加车间从仓库领出合格的型材，根据模具图纸尺寸，用锯床和钻机开料，该过程会产生少量的金属粉尘，该粉尘密度较大，一般在车间内自然沉降，对环境空气质量影响很小。

3、焊接烟尘

本项目焊接工序采用二氧化碳气体保护焊的方式进行，二氧化碳气体保护焊属于闪光焊，施焊时有强紫外光产生，可焊接不锈钢、合金钢、铜、铝等。二氧化碳气体保护焊焊丝分为实芯与药芯两种，本项目采用实芯焊丝。

参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》一文，本项目施焊时产生的大气污染物主要是烟尘，无铅实芯焊丝用量为4t/a，对于常用的实芯焊丝，其直径为1.6mm，全年共计施焊2400小时，焊接材料的发尘量为5g/kg~8g/kg（本项目取8g/kg）。焊接发尘量即施焊时单位重量的焊接材料所产生的烟尘量。则焊接废气颗粒物产生量约为0.032t/a，产生速率为0.013kg/h。采用移动式焊接烟尘净化器处理后室内排放，废气收集效率为90%，处理效率为80%，则焊接工序无组织颗粒物排放量详细见表5-2。

表5-2 焊接工序无组织排放情况表

污染源

产生工序

污染物

产生量（t/a）

处理措施

污染物削减量（t/a）

无组织排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

焊接区

焊接组装

颗粒物

0.032

移动式焊接烟尘净化器+车间新风系统

0.023

0.009

0.0038

4、气割烟尘

本项目生产PC模具组装时需要对钢材进行切割，采用氧-乙炔切割法，在切割过程中会产生少量的金属粉尘，该粉尘密度较大，一般在车间内自然沉降，对环境空气质量影响很小。

5.3.2废水污染源分析

项目排水采用雨污分流，雨水经收集后排入临港新区雨水收集管网。项目营运期废水主要为工作人员生活废水。项目劳动定员50人，年工作日300天，员工就餐依托产业园已建的食堂。企业依托产业园内员工宿舍，提供给部分员工住宿，约25人；其余25人不在厂区住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关内容，按最大用水量核算，不在厂区住宿人员生活用水按45L/人·天计，厂区住宿人员生活用水按150L/人·天计，则本项目生活用水量为1462.5m3/a，生活污水排污系数的按80%计，则生活废水产生量为1170m3/a。类比相关生活污水资料，生活污水水质CODCr为300mg/L、BOD5为200 mg/L、NH3-N为40mg/L、SS为200mg/L。

本项目依托厂房原有排水管网收集后经产业园化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及污水处理厂接纳标准要求后排入市政污水管网。经区域市政污水管网，最终排入象骨港污水处理厂深度处理后，达标排入象骨港河，最终排入长江，对周围地表水环境影响较小。

5.3.3噪声污染源分析

本项目设备运行噪声主要来自激光切割机、铣边机、锯床、保护焊机、气割机、台式钻床、空压机等运行时产生的噪声。项目主要产噪设备正常运行时的噪声源及拟采取的控制措施见表5-3。

表5-3 项目主要设备噪声源

序号

噪声源

声级dB(A)

声源治理措施

治理后声级值dB(A)

1

激光切割机

80

底座安装减震垫；合理布局；加强维护保养；激光切割机、锯床、台式钻床固定式安装；空压机设置在单独机房。

75

2

铣边机

86

81

3

锯床

85

80

4

保护焊机

75

70

5

气割机

82

77

6

台式钻床

90

80

7

空压机

85

65

5.3.4固体废物污染源分析

项目主要固体废物为生产过程中产生的边角料及不合格品以及员工生活垃圾等。

边角料及不合格品：主要为激光切割、型材开料过程中产生的钢板及型材边角料以及检验过程中产生的不合格品，根据建设单位提供的资料以及实际生产经验，该部分废物产生量约为原料用量的10%左右，约250t/a。该部分废物收集后外售。

废滤芯：本项目焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器进行收集处理，该设备会产生废滤芯，主要成分为活性炭，年产量约0.2t/a。收集后暂存于一般固废暂存区，由厂家回收。

员工生活垃圾：本项目劳动定员50人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.2kg/人•d计，则员工生活垃圾产生量约为3t/a，经厂房内垃圾桶收集后纳入产业园垃圾箱，集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

切削液：根据建设单位提供的资料，本项目在型材开料及铣边工序需在锯床和铣边机添加切削液，项目使用的切削液为循环使用，随着剩余量的减少，继续投加，年用量很小，不进行更换，因此，本项目运营过程中不产生废切削液。

废机油：本项目机械维修养护过程中使用的机油需定期更换，废机油产生量约为20kg/a。该类废物属于危险废物，收集后储存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。

废油桶：本项目使用的切削液、机油的包装材料为危险废物，产生量约为50kg/a。该类废物属于危险废物，收集后储存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。

根据《固体废物鉴别标准-通则》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果详见表5-4。

表5-4 固体废物产生及处理情况一览表

序号

固废名称

产生工序

主要成分

产生量

形态

是否属于固体废物

1

边角料和不合格品

激光切割、

型材开料

钢板、型材

250t/a

固体

是

2

废滤芯

焊接组装粉尘处理

金属粉尘、活性炭

0.2t/a

固体

是

3

废机油

设备维护

机械油、基础油等

20kg/a

液态

是

4

废油桶

原料包装材料

金属桶、机械油等

50kg/a

固体

是

5

生活垃圾

员工工作、生活

食品包装、废纸张等

3t/a

固体

是

固体废物产生情况汇总见下表5-5。

表5-5 建设项目固体废物产生情况汇总表

序号

类别

固废名称

产生工序

主要成分

预测产量

处理措施

1

一般固废

边角料和不合格品

激光切割、

型材开料

钢板、型材

250t/a

收集后外售

2

一般固废

废滤芯

焊接组装粉尘处理

金属粉尘、活性炭

0.2t/a

厂家回收

3

危险废物

废机油

设备维护

机械油、基础油等

20kg/a

交有资质单位处理

4

危险废物

废油桶

原料包装材料

金属桶、机械油等

50kg/a

交有资质单位处理

5

生活垃圾

生活垃圾

员工工作、生活

食品包装、废纸张等

3t/a

交环卫处理

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物分析情况见表5-6。

表5-6 项目危险废物分析情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废机油

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-217-08

20kg/a

设备维护

液态

机械油、基础油等

有机物

每年

T，I

交有资质单位处理

2

废油桶

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08

50kg/a

原料包装材料

固态

金属桶、机械油等

有机物

每年

T，I

交有资质单位处理

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容

类型	排放源	污染物名称	处理前产生浓度及

产生量（单位）	处理后排放浓度及

排放量（单位）
大气

污染物	激光切割粉尘	颗粒物	/	/
型材开料粉尘	颗粒物	/	/
焊接烟尘	颗粒物	0.032t/a	0.009t/a
气割烟尘	颗粒物	/	/
水

污染物	生活污水	废水量	1170m3/a
CODCr	300mg/l；0.540t/a	200mg/l；0.360t/a
BOD5	200mg/l；0.270t/a	120mg/l；0.216t/a
NH3-N	40mg/l；0.054t/a	20mg/l；0.036t/a
SS	200mg/l；0.360t/a	120mg/l；0.216t/a
保洁废水	废水量	240m3/a
CODCr	300mg/l；0.072t/a	200mg/l；0.048t/a
BOD5	200mg/l；0.048t/a	120mg/l；0.029t/a
NH3-N	40mg/l；0.001t/a	20mg/l；0.005t/a
SS	200mg/l；0.048t/a	120mg/l；0.029/a
固体

废物	一般工业固废	边角料及不合格品	250t/a	收集后外售
废滤芯	0.2t/a	厂家回收
危险废物	废机油	20kg/a	交有资质单位处理
废油桶	50kg/a	交有资质单位处理
职工生活	生活垃圾	3t/a	由环卫部门统一清运
噪声	本项目设备运行噪声主要来自激光切割机、铣边机、锯床、保护焊机、气割机、台式钻床、空压机等运行时产生的噪声，噪声值约为75～90dB(A)；底座安装减震垫；合理布局；加强维护保养；减轻噪声对周边环境的影响。
主要生态影响（不够时可附另页）：

项目租用岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园标准厂房进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析

项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。

7.2营运期环境影响分析

7.2.1大气环境影响分析

1、评价等级

（1）预测源强及预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-1，所采用的污染物评价标准见表7-2。

表7-1 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

100万

最高环境温度

39.3℃

最低环境温度

-4.2℃

土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

湿润气候

是否考虑地形

考虑地形

□是 ■否

地形

-

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是 ■否

岸线距离/km

-

岸线方向/°

-

表7-2 评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/（µg/m3）

标准来源

颗粒物

24h（1h）

300（900）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准24h平均值的3倍折算为1h平均质量浓度限值

项目面源参数详见表7-4。

表7-4 项目面源参数表

污染源

污染物

面源海拔高度（m）

面源长度（m）

面源宽度（m）

与正北向夹角（°）

面源有效排放高度（m）

排放速率（kg/h）

厂房

颗粒物

20

63.2

54.4

0

5

0.0038

（2）估算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。

表7-5 大气预测结果一览表

下风向距离(m)

面源

浓度(mg/m3)

占标率(%)

25

0.0041

0.45

50

0.0036

0.40

100

0.0014

0.15

150

0.0008

0.09

200

0.0005

0.06

250

0.0004

0.04

300

0.0003

0.03

500

0.0002

0.02

质量标准

0.9

最大落地浓度(mg/m3)

0.0043

最大落地浓度距离(m)

33

最大浓度占标率%

0.48

由上述预测结果可知，本项目污染源正常工况下颗粒物最大落地浓度占标率（Pmax）最大为0.48%。因此确定本项目大气环境影响评价等级为三级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。

3、大气污染物核算

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。核算表详见表7-6。

表7-6 大气污染物排放量核算表

项目

污染物

核算排放量（t/a）

无组织排放总计

颗粒物

0.009

全厂排放总计

0.009

4、环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中的要求，设置大气环境防护距离需要采用进一步预测模式进行模拟分析。但根据Aerscreen模型估算，判定本项目评价等级为二级评价，不需要进一步预测；同时参考Aerscreen模型估算结果，项目下风向最大贡献值浓度为为0.0043mg/m3，占标率为0.48%，无厂界超标情况。因此，评价认为综合考虑，本项目无需设置大气环境防护距离。

5、废气处理设施可行性分析

本项目激光切割粉尘经激光切割机自带抽风除尘系统过滤净化处理后于厂房内排放；型材开料粉尘及气割粉尘由于均为金属粉尘，粉尘密度较大，可在车间内自然沉降，定期清扫；焊接粉尘采用移动式焊接烟尘净化器收集处理后室内排放。各类废气均能得到有效控制，不会对周边大气环境产生明显不利的影响。

移动式焊接烟尘净化器工作原理：机器内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内，洁净空气经活性碳过滤芯进一步吸附净化后经出风口排出。

6、大气环境影响分析

根据影响预测分析，参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，无组织排放监测浓度限值为1.0mg/m3。因此，本项目颗粒物无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准的要求。对周边大气环境影响很小。

7.2.2水环境影响分析

7.2.2.1地表水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-8。

表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200且W<6000

三级B

间接排放

—

本项目生活污水经产业园化粪池和隔油池预处理后排入市政污水管网进入象骨港污水处理厂深度处理，生活污水不直接排入外环境，属于间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：1、水污染控制和水环境影响措施有效性评价；2、依托污水处理设施的环境可行性评价。

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

由工程分析可得，本项目无生产废水排放，项目生活污水及保洁废水总量为1410m3/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。

项目生活污水产生量较少，生活污水经产业园隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网，最终进象骨港污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入象骨港河最终排入长江，对地表水环境影响较小。

本项目位于城陵矶临港新区智能装备产业园标准化厂房，属于象骨港污水处理厂服务范围内；长湖路排水管线已与城陵矶象骨港污水处理厂（一期）接通，项目废水可通过北侧长湖路市政污水管网送象骨港污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染排放标准(GB18918-2002)》一级标准的A标准后排入象骨港河最终排入长江。

项目厂区内施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入北侧长湖路的雨水管网最终进入长江，污水可以经产业园总排污口排入长湖路的污水管网经象骨港污水处理厂处理达标后排入象骨港河最终排入长江。

因此，根据区域污水排放管网建设情况来看，项目所在地北侧长湖路排水管网已建设，但目前华琨智能装备产业园并未将园区污水管线接入长湖路市政污水管网，根据要求在厂区排水管网与临港新区污水处理厂管网完全对接且污水处理厂正常运营之前，项目废水统一用大桶收集后暂存，定期运送至象骨港污水处理厂排放。

2、废水进入象骨港污水处理厂的环境可行性

象骨港污水处理厂建设规模为15万m3/d，分两期建设，一期3万m3/d。一期工程在2015年完成，设计年限为2015-2020年，二期工程设计年限为2020-2030年。污水处理采用CASS工艺，CASS池一期设2组，单组日处理水量1.5万m3/d。二沉池设二座，单池设计流量2.5万m3/d。粗格栅间、污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、消毒以及构筑物连接管路均以最大时水量设计、CASS池按平均时水量污泥负荷设计，以水量复核停留时间，供氧量以最大时水量复核溶解氧；污泥处理采用离心脱水工艺；出水消毒采用紫外光消毒。目前湖南城陵矶象骨港污水处理厂（一期）已经进行提质改造工作，提标改造后出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

项目所处位置为岳阳城陵矶新港区长湖路华琨智能装配产业园内，根据附图4 湖南城陵矶临港产业新区污水工程规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的北侧长湖路为市政污水管网规划纳污范围，能够确保本项目污水排入象骨港污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为CODCr、NH3-N等，水质复杂程度简单，为象骨港污水处理厂常规处理项目；目前象骨港污水处理厂日处理废水7000m3，剩余处理能力为2.3万m3/d，项目废水日最大排放量为4.7m3/d，废水排放量仅占象骨港污水处理厂日剩余处理能力的0.02%，污水处理厂有足够的能力接纳本项目废水。

因此，项目生活废水通过象骨港污水处理厂处理达标后排放对外环境影响很小。

3、水污染源排放量核算

表7-9 项目建成后废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别(a)

污染物种类(b)

排放去向(c)

排放规律(d)

污染治理设施

排放口编号(f)

排放口设置是否符合要求(g)

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称(e)

污染治理设施工艺

1

生活污水

CODCr、BOD5、氨氮、

SS

排至产业园化粪池

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

TW001

化粪池

预处理

DW001

(是

☐否

(企业总排
☐雨水排放
☐清净下水排放
☐温排水排放
☐车间或车间处理设施排放口

2

保洁废水

CODCr、BOD5、氨氮、

SS

厂房外隔油池预处理后排至产业园化粪池

非连续排放，流量不稳定，但有周期性规律

TW001

隔油池+化粪池

预处理

DW001

(是

☐否

(企业总排
☐雨水排放
☐清净下水排放
☐温排水排放
☐车间或车间处理设施排放口

a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。

c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道(再入江河、湖、库)；进入城市下水道(再入沿海海域)；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他(包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。

f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。

g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表7-10 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标(a)

废水排放量(万t/a)

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称(b)

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)

1

DW001

112.601269

28.303034

0.141

象骨港污水处理厂

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

—

象骨港污

水处理厂

CODCr

50

BOD5

10

氨氮

5（8）

TP

0.5

SS

10

a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。

b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。

表7-11 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（t/d）

年排放量（t/a）

1

DW001

CODCr

50

0.000235

0.0705

NH3-N

5（8）

0.000024（0.000038）

0.00705（0.01128）

全厂排放口合计

CODCr

0.0705

NH3-N

0.00705

7.2.2.2地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中“53、金属制品加工制造”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要开展地下水环境影响评价。

7.2.3 噪声影响分析

项目运营期噪声主要来源于主要来自激光切割机、铣边机、锯床、保护焊机、气割机、台式钻床、空压机等运行时产生的噪声，噪声值约为75～90dB(A)。

评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目位于GB3096规定的3类声环境功能区，声环境评价等级为三级评价，三级评价为简单评价，评价范围为建设项目边界向外200m的范围。

噪声源强分析

本项目设备运行噪声主要来自激光切割机、铣边机、锯床、保护焊机、气割机、台式钻床、空压机等运行时产生的噪声，噪声值约为75～90dB(A)；本项目拟采取合理布置、底座安装减震垫、加强绿化隔声等治理措施，经采取措施后声级值可降至81dB(A)以下。

据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。根据声源叠加的综合噪声计算公式计算出设备噪声叠加源强见表7-12。

表7-12 生产设备噪声源强一览表

设备名称

源强

dB（A）

数量（台）

叠加源强dB(A)

距离厂界距离（m）

东

南

西

北

激光切割机

75

2

78.0

5.7

9.2

48.7

54.0

铣边机

81

1

81.0

47.4

31.2

7.0

33.2

锯床

80

1

80.0

51.9

13.5

2.5

49.7

保护焊机

70

30

84.8

27.2

31.6

27.2

31.6

气割机

77

1

77.0

27.2

31.6

27.2

31.6

台式钻床

80

1

80.0

47.4

27.5

7.0

35.7

空压机

65

1

65.0

2.0

10.0

52.4

53.2

3、噪声预测计算公式

（1） 车间（厂房）中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：

式中： —多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）；

—第i个噪声源的声级，dB（A）；

—噪声源的个数。

（2） 点源衰减模式为：

式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）；

L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）；

△L：附加衰减量，dB（A）；

计算时r0=1m，附加衰减量主要指厂房隔声及设备降噪措施等对设备噪声的衰减量，在此取20dB（A）。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

4、厂界噪声预测结果

根因本项目建成后生产过程均在室内进行，存在屏障衰减，衰减量取20dB，结合各声源距离边界的距离，预测各厂界环境噪声见下表7-13。

表7-13 噪声预测结果

单位：dB（A）

设备名称

叠加源强

墙壁隔声及其他措施降噪

厂界噪声贡献

东

南

西

北

激光切割机

78.0

20

55.5

51.8

33.8

32.8

铣边机

76.0

37.1

41.5

56.9

40.8

锯床

80.0

35.2

50.7

63.1

35.6

保护焊机

84.8

46.8

45.1

46.8

45.1

气割机

82.0

39.0

37.4

39.0

37.4

台式钻床

75.0

36.1

41.9

55.9

39.0

空压机

75.0

49.5

38.1

20.1

19.9

厂界噪声预测值

57.1

55.3

64.8

48.0

表7-14 敏感点噪声贡献预测

设备名称

源强

dB（A）

数量

叠加源强dB(A)

墙壁隔声及其他措施降噪

距离敏感点距离（m）

噪声贡献值

dB（A）

激光切割机

75

2

78.0

20

92.2

27.5

铣边机

81

1

81.0

112.2

28.5

锯床

80

1

80.0

121.0

26.7

保护焊机

70

30

84.8

90.5

34.4

气割机

77

1

77.0

89.0

26.8

台式钻床

80

1

80.0

108.9

27.8

空压机

65

1

65.0

84.7

15.3

敏感点噪声贡献值

37.5

敏感点昼间噪声背景值

57.0

敏感点昼间噪声预测值

57.1

噪声标准限值

65

是否达标

达标

通过上述预测结果可得，项目建成投产后，东、南、北厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。西侧夜间噪声超标，而本项目除激光切割车间为两班制，其余车间均为一班制，夜间不生产。经现场调查，本项目西、南侧为天麒环保科技有限公司仓库，无敏感目标分布。建设项目东北侧50m为产业园办公楼，根据表7-14预测结果可知，项目噪声不会对该办公楼产生明显不利的影响。项目200m范围内无居民、学校等敏感目标，不会造成扰民现象。

3、噪声防治对策

为确保噪声稳定达标，并进一步降低噪声源强，本项目具体可采取的降噪措施如下：

①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如激光切割机、空压机等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。把空压机设置在单独机房内，并对其进行隔声、消声和吸声处理。

②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能布置于厂房西、南侧，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、铅板、砖墙等一类材料）、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。

③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。

④维护设备处于良好的运转状态。并按时检查维修，防止设备在不良条件下运行而造成机械噪声增加的情况；

⑤对厂区平面合理布局，并对厂区四周加强绿化，在厂房周围种植高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB；从而可大大降低对周围敏感点的影响。

⑥建议公司建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，生产过程中轻拿轻放，减少材料装卸和搬运过程中产生的撞击噪声。

7.2.4 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于附录A中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目选址在工业园区，土壤环境敏感程度为不敏感，占地面积0.34hm2（≤5hm2）为小型占地规模，因此本项目不需要开展土壤环境影响评价。

7.2.5 固体废物影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要为生产过程中产生的边角料及不合格品、废滤芯以及员工生活垃圾。不涉及危险废物。

边角料及不合格品：主要为激光切割、型材开料过程中产生的钢板及型材边角料以及检验过程中产生的不合格品，产生量约250t/a，该类固废通过妥善收集后外卖给废物收购站，不会对环境造成不良影响。

废滤芯：移动式焊接烟尘净化器废滤芯，年产量约0.2t/a。集中收集后由厂家回收。

废机油：设备维护更换的废润滑油，年产量约20kg/a。收集后交有资质单位处理。

废油桶：机油、切削液包装材料，年产量约50kg/a。收集后交有资质单位处理。

生活垃圾：产生量约为3t/a，经厂房内垃圾桶收集后纳入产业园垃圾箱，集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

7.2.6 环境风险分析

1、环境风险识别

本项目生产过程中涉及到的危险物质为机油、切削液、二氧化碳、乙炔、氧气和氩气，属于《危险化学品名录》（2015年版）中所列危险品。由于氧气、氩气及二氧化碳储存量较小，且不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中所列危险物质，因此不是重点风险源。乙炔属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险物质，属于易燃气体。机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境风险物质中的油类物质。切削液属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中其他危险物质中的危害水环境物质。

表7-15 乙炔理化性质及危险特性表

标识

中文名：乙炔[溶于介质的]；电气石

危险货物编号：21024

英文名：acetylene，dissolved

UN编号：1001

分子式：C2H2

分子量：26.04

CAS号：74-86-2

理化性质

外观与性状

无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味

熔点（℃）

-81.8

相对密度（水=1）

0.62

相对密度（空气=1）

0.91

沸点（℃）

-83.8

饱和蒸汽压（kPa）

4053/16.8℃

溶解性

微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。

临界温度（℃）

35.2

毒性及健康危害

侵入途径

吸入。

毒性

LD50；LC50

健康危害

具有弱麻痹作用。急性中毒：接触10%~20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、苦笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒：目前未见慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予以注意。

急救方法

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

易燃

燃烧分解物

一氧化碳、二氧化碳

闪点（℃）

-32

爆炸上限（v%）

80.0

引燃温度（℃）

305

爆炸下限（v%）

2.1

危险特性

极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

建规火险分级

甲

稳定性

稳定

聚合危害

聚合

禁忌物

强氧化剂、强酸、卤素。

储运条件与泄漏处理

储运条件：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

灭火方法

切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳等。

表7-16 机油理化性质及危险特性表

标识

中文名：机油；润滑油

危险货物编号：-

英文名：lubricating oil；Lube oil

UN编号：-

分子式：-

分子量：230~500

CAS号：-

理化性质

外观与性状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

熔点（℃）

-

相对密度（水=1）

<1

相对密度（空气=1）

-

沸点（℃）

-

饱和蒸汽压（kPa）

-

溶解性

不溶于水

临界温度（℃）

-

毒性及健康危害

侵入途径

吸入、食入

毒性

LD50；LC50无资料

健康危害

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

急救方法

皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

燃烧分解物

一氧化碳、二氧化碳

闪点（℃）

76

爆炸上限（v%）

无资料

引燃温度（℃）

248

爆炸下限（v%）

无资料

危险特性

极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

建规火险分级

-

稳定性

稳定

聚合危害

不聚合

禁忌物

-

储运条件

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、点源、火源等部位隔离。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。尽可能切断泄露源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

2、环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，Q值按下式进行计算：

式中：

q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…..Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

Q的确定见下表。

表7-17 建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

危险类别

CAS号

最大存在总量qi/t

临界量Qn/t

该种物质Q值

1

乙炔

易燃气体

74-86-2

5瓶（0.1m3，约0.062t）

10

0.0062

2

机油

可燃液体

-

1瓶（5L，约5kg）

2500

0.000002

3

切削液

危害水环境物质

-

1桶（20L，约20kg）

100

0.0002

合计

0.0062

经计算本项目Q值为0.006402，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价等级为简单分析。

3、环境敏感目标概况

项目周边主要环境敏感目标分布情况详见表3-6。

4、环境风险分析

由上述危险物质可以看出，本项目环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放。项目气瓶储存区位于厂房北侧，乙炔气瓶与氧气气瓶分开储存。因此，主要风险为乙炔使用过程中由于管理不当或者操作使用不当，导致乙炔泄漏，或机油储存不当泄漏，遇明火、电火花、静电等发生火灾、爆炸，可能会造成厂房人员伤亡、设备损坏、装置报废，周边大气环境严重污染。项目周边为天麒环保科技有限公司化粪池设备仓库，该化粪池主要成分为玻璃钢，即纤维强化塑料（FRP），该材料具备耐腐蚀、热性能良好等特点，是优良的绝热材料，在瞬时超高温情况下，是理想的热防护和耐烧蚀材料，项目风险情况发生时不会增加风险危害，且对火势、爆炸具有一定的遏制作用。综上，项目主要污染类型为乙炔、机油泄漏时引起的大气环境污染，以及发生火灾爆炸生成的一氧化碳等有毒有害气体。

5、事故应急救援措施

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容：

①应急救援系统的建立和组成；

②应急救援计划的制定；

③应急培训和演习；

④应急救援行动；

⑤现场清除与净化；

⑥系统的恢复和善后处理。

6、简单分析基本内容

表7-18 建设项目环境风险分析简单分析内容表

建设项目名称

湖南白砂装配科技有限公司年产2500吨PC模具建设项目

建设地点

岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园

地理坐标

北纬29.467250 东经113.201087

主要危险物质及分布

主要危险物质：乙炔、机油、切削液

分布：厂房北侧气瓶存放处及北侧仓库

环境影响途径及危害后果

项目主要风险源为乙炔和机油储存过程中发生泄漏，危害周边环境及人员健康。以及切削液泄漏危害周边水体环境。

乙炔属于易燃气体，可能会引起火灾，一旦发生泄漏，会导致周边大气环境遭到污染，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能会引起燃烧爆炸。爆炸产生的次生污染物一氧化碳等为有毒有害气体，对周边大气环境产生不利影响。但项目乙炔储存量较低，环境风险相对较小。

风险防范措施及要求

1、加强员工岗位培训，严格遵守规程，尽量减少由于人为操作不当及管理不当的情况。

2、储存于阴凉、通风处，远离火种、热源。储存温度不宜超过30℃。

3、加强气瓶储存区的管理，设立专人管理，及时记录及保存存储、转运记录。

4、做好车间防火等消防安全设施。

5、应急预案根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）和《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发【2013】20号）等相关文件进行编写及备案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目所用乙炔在厂区存在量较小，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目风险潜势判断中本项目Q值小于1，因此该项目环境风险潜势为I，本项目环境风险评价仅进行简单分析。

7.2.7 环境管理及环境监测

1、环境管理

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，建设项目应根据环境保护工作的要求，设置专门的环境保护管理机构和配备专职的环境保护管理人员，并制定公司内部《环境管理制度》。

环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是：

贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。

建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。

（3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。

（4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。

（5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。

2、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）结合本项目实际情况制定本项目环境监测管理计划见下表。

表7-19 环境监测计划表

监测项目

监测因子

监测点位

监测频率

执行标准

废气

无组织

颗粒物

厂房边界

每年一次

(GB16297-1996)无组织排放浓度限值

废水

排污口

pH值、CODCr、BOD5、氨氮、SS

厂区污水总排放口

每年一次

(GB8978-1996)三级标准

噪声

厂界噪声

等效A声级

东、北边界外1m

每季度一次

(GB12348-2008)3类

7.2.8 环境投资估算与项目竣工验收

1、环保投资

本项目建设总投资2000万元，环保投资约25万元。环保投资占总投资的1.25%。环保投资分布情况见表7-20：

表7-20 项目环保投资一览表 单位：万元

类别

环保措施

投资

效果

废气

移动式焊接烟尘净化器6套

12.0

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准

废水

依托产业园已建排水管道和隔油池、化粪池

-

《污水综合排放标准》

（GB8979-1996）三级标准

固废

规范一般固废堆放区建设

2.0

满足（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求

建设危险废物暂存仓库

5.0

满足（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求

噪声

减震、隔声、降噪、优化设备布局

2.0

厂界噪声达标

环境风险防控措施

消防栓、灭火器等

4.0

消防及应急预案要求

合计

25.0

/

2、项目竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收、编制验收报告。”本项目建设完成后建设单位应当对建设项目自行组织开展验收工作，验收工作内容见下表7-21。根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。

表7-21 项目环境保护验收项目表

类别

防治对象

防治措施

验收标准

大气

焊接烟尘

移动式焊接烟尘净化器收集处理后室内排放

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放限值

废水

生活污水

依托产业园隔油池+化粪池

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求

噪声

噪声

选用低噪声设备；加强对设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、优化设备布局、距离衰减。

厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

固废

边角料和不合格品

收集后外售废品收购站

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求

废滤芯

收集后由厂家回收

废机油

交有资质单位处理

符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求

废油桶

交有资质单位处理

生活垃圾

环卫部门收集处置

《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

类型

内容	排放源

（编号）	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气污染物	焊接组装	颗粒物	移动式焊接烟尘净化器收集处理后室内排放	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放浓度限值
水污染物	生活废水

（DW001）	pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS	产业园隔油池+化粪池	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求
保洁废水	pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS	项目隔油池+产业园隔油池、化粪池
固体废物	厂房	边角料和不合格品	收集后外售废品收购站	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求
废滤芯	收集后由厂家回收
废机油	交有资质单位处理	符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求
废油桶	交有资质单位处理
生活垃圾	交由环卫部门收集处理	满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
噪声	选取低噪声设备，加强设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、采取合理布局、距离衰减，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
其它	--
生态保护措施及预期效果：

建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。

九、结论与建议

9.1结论

9.1.1项目概况

本项目租赁岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园（以下简称产业园）现有厂房（已建）、空地等，共计3440m2，所占区域为该标准化厂房的东北角，其余区域为天麒环保科技有限公司成品仓库，项目占地西、南侧以钢架结构隔断，东、北侧为标准厂房边界。本项目以钢板、型材等为原料通过激光切割、型材开料、铣边折弯、组装焊接等工序进行PC模具的生产，建成后年可生产2500吨PC模具，包括楼梯模、墙板模、叠合板模以及飘窗。

9.1.2 项目选址及产业政策符合性分析

根据查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》本项目生产规模、生产设备、生产工艺和产品均不在“限制类”、“淘汰类”之列，不使用有毒有害原料，项目生产PC模具不属于产业结构调整目录中的“淘汰类”，符合产业政策和相关规定，因此本项目符合国家产业政策。

本项目租赁岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园标准化厂房。本项目为PC模具的生产制造，项目运营期废气在采取本报告中提出的环保措施后可达标排放，对周边环境影响小；项目无生产废水，保洁废水通过隔油池预处理后进入市政管网与生活废水一起进入污水处理厂达标处理后外排，根据临港产业新区产业核心区的环评批复要求，不属于产业核心区禁止和限制类。项目用地位于核心区一类工业区，符合园区土地利用规划要求。

本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

9.1.3 环境质量现状评价结论

（1）环境空气

根据国家环境空气质量监测网城陵矶站监测数据分析，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、PM10、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，仅PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）地表水环境

根据岳阳市环境监测站对长江道仁矶、陆城断面的地表水环境常规监测的数据分析，项目所在区域水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。

（3）声环境

根据声环境质量现状监测，昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

9.1.4 环境影响分析

1、施工期环境影响分析结论

本项目租用岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园标准化厂房，项目使用现有厂房，只需简单修整后购入设备安装即可投入生产，施工期时间较短对周边环境污染较小。

2、营运期环境影响分析结论

（1）水环境影响分析

项目运营期无生产废水，水污染物主要为员工生活污水。生活污水依托产业园化粪池和隔油池预处理《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后进入市政管网，经临港产业新区象骨港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。由于目前华琨智能产业园污水管网尚未与城市污水管网接通，因此管网接通前，项目废水统一用大桶收集后暂存，定期运送至象骨港污水处理厂排放。项目废水能得到合理处置，对地表水环境影响较小。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目为Ⅳ类建设项目。建设项目的地下水环境敏感程度不敏感。本项目在落实好各项污染防控措施的情况下，不会对地下水环境造成的不利影响。

（2）大气环境影响分析

项目运营期主要大气污染物为焊接烟尘，通过移动式焊接烟尘净化器收集处理后室内排放，厂房内无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监测浓度限值，对周围大气环境影响较小。

（3）声环境影响分析

本项目设备运行噪声主要来自激光切割机、铣边机、锯床、保护焊机、气割机、台式钻床、空压机等运行时产生的噪声，噪声值约为75～90dB(A)。通过减震、隔声、降噪、优化设备布局等措施后，预计东、北厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，对周边环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析

项目固体废物主要有边角余料和不合格品以及员工生活垃圾。边角余料和不合格品收集后外售给废品收购站处理，废滤芯收集后由厂家回收，废机油、废油桶交有资质单位处理，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置。本项目各类固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响较小。

9.2 综合评价结论

综上所述，该项目选址合理，符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。在严格执行环保“三同时”制度基础上，项目建设应严格按照设计和环评要求落实污染控制和治理措施，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，对环境的不利影响减少到最小限度。从环保的角度来分析，该项目建设是可行的。

9.3 要求与建议

1、建设单位应认真落实环保“三同时”，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、利用空地进行绿化，种植树木、草地、花卉等，起降噪、滞尘，优化周边环境等作用。

3、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，规范管理，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。

4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

5、若项目生产纲领、产能、主要建设内容、生产工艺、污防措施发生重大变更，需另行办理环评手续。